Модель: M-32IP UHD MC

**Характеристики:：**

**Спецификация：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель |  | -4AH M-32IP UHD MC D1080N |
| Video | Кодек | H.265/H.264 |
| Просмотр | 4/2/1 |
| IP  режимы | **Режим записи 32 канала 5MP** |
| **Режим записи 32 канала 2MP** |
| **Режим записи 8 каналов 4K** |
| Воспроизведение | 16ch |
| Audio | Компрессия | G.711a |
| Управление | Режим записи | Ручной>Тревога>Движение>Время |
| Поиск | По Времени/Календарь/Событие/Канал |
| Режим записи | Жесткий диск, Интернет запись |
| Выгрузка | Интернет, USB, Жесткий диск |
| Интерфейс | Видеовход |  |
| HDMI выход | 1\*HDMI ( MAX: **3840\*2160** ) |
| VGA выход | 1\*VGA ( MAX: 1080P ) |
| Аудио выход | 1 |
| Тревога | Нет |
| Ethernet порт | 1\*10/100Mbps, RJ45 port |
| PTZ контроль | N/A |
| USB порт | 2\*USB2.0 порта |
| Жест/диск | 2\*SATA до 8 Тб |
| Общее | Раб.темп.реж. | 0 ℃ - + 55 ℃ |
| Влажность | 10% -90% |
| Питание | 12V/4A |
| Потребление | <15Вт (без жесткого диска） |
| Вес | Около 1Kг |
| Размеры | 300(Д)\* 310mm(Ш)\* 60mm(В) |

* Формат сжатия: H264/H265;
* Скрорость записи по каждому каналу до 30 кадров в секунду
* Аудио: 32 канала по сети
* Видеовыходы HDMI/VGA ;
* Поддержка ONVIF, NETIP
* Запись на 2 HDD SATA до 8 TB
* Скорость Ethernet port1\*10/100Mbps, RJ45 port；
* Облачный сервис MATRIXcloud, P2P;
* Мобильный мониторинг для iOS и Android;
* Поддержка WEB, CMS, VMS;

**Вид：**

